第一章  招标公告

重庆市农业机械化学校安防中心改造项目施工招标公告

一、招标条件

重庆市农业机械化学校安防中心改造项目施工已具备招标条件，现对该项目进行公开招标，欢迎有资格的投标人参加投标。

二、项目概况与招标范围
2.1建设地点：重庆市农业机械化学校校内。

2.2招标范围：图文信息中心一楼安防中心约90平方米升级改造，本次招标内容包括：原安防中心吊顶、墙面和地面装修，照明配电、弱电、定制机柜和设备安装等。
2.3工期： 50 日历天。
三．投标人资格要求：
3.1 本次招标要求投标人具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质。
3.2 本次招标不接受联合体投标。
3.3重庆市市外企业参与本项目投标须按照《重庆市市外建筑施工企业入渝登记备案管理办法》执行。

四．招标文件的获取
凡有意参加投标者，请于2022年12月30日 起，（北京时间，下同），在重庆市农业机械化学校官网（http://www.cqjdgyx.com）下载招标文件、图纸、答疑、补遗、招标控制价等开标前的有关资料，不管下载与否都视为投标人全部知晓有关招标过程和事宜。自公告发出之日起，各投标单位应随时关注招标文件及相关修改内容。
五．投标文件的递交
5.1 递交投标文件时间为2023年1月5日08时30分至2023年1月5日10时30分，地点为重庆市农业机械化学校行政楼三楼审计处办公室。
5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

六．发布公告的媒介

本次招标公告在重庆市农业机械化学校官网（http://www.cqjdgyx.com）发布。

七．联系方式
招标人：重庆市农业机械化学校

地址：重庆市永川区兴龙大道2号

联系人：吴老师

电话：023-49801613
招标人：重庆市农业机械化学校

2022年12月30日       

第二章  投标人须知
一、招标人

招标人：重庆市农业机械化学校

地址：重庆市永川区兴龙大道2号

联系人：吴老师

电话：023-49801613
二、项目名称
重庆市农业机械化学校安防中心改造项目施工

三、建设地点
重庆市农业机械化学校校内。

四、资金来源
业主自筹。

五、招标范围

图文信息中心一楼安防中心约90平方米升级改造，本次招标内容包括：原安防中心吊顶、墙面和地面装修，照明配电、弱电、定制机柜和设备安装等。具体工作内容见下表。

	序号
	项目名称
	单位
	项目特征及工作内容
	工程量
	备注

	一
	拆除工程
	　
	　
	　
	　

	1
	顶面硅钙板拆除
	㎡
	拆除、清理、场内运输
	90
	　

	2
	现场零星拆除
	项
	窗帘及轨道、原二套玻璃双开门等拆除、清理、场内运输
	1
	　

	3
	建筑垃圾清运
	车
	搬运、运输、弃渣
	3
	　

	4
	空调拆除
	台
	空调拆除及还原
	1
	移机

	5
	原有监控屏拆除
	项
	原有监控屏拆除
	1
	　

	6
	墙砖拆除
	㎡
	拆除、清理、场内运输
	59.5
	　

	7
	消防控制箱拆除及安装
	套
	保护性拆除、原箱安装
	1
	　

	二
	地面工程
	　
	　
	　
	　

	1
	地面防静电PVC地胶
	㎡
	1、基础处理、清理2、自流坪3、面铺2mm厚PVC地胶面层
	90 
	　

	三
	墙面工程
	　
	　
	　
	　

	1
	踢脚线
	m
	基层板、1.2mm厚100mm高黑拉丝不锈钢面层安装
	38 
	　

	2
	碳晶板墙面
	㎡
	轻钢龙骨制安安装、5mm厚碳晶板面层安装
	7.87 
	　

	3
	阻燃板+碳晶板墙面
	㎡
	基层安装、5mm厚碳晶板面层安装
	117.35 
	　

	4
	后门封堵
	㎡
	砌砖、双面抹灰,外侧墙裙贴砖
	3.60 
	　

	5
	显示屏隔墙基层制作
	㎡
	钢架制作、人工、辅材
	20.16 
	　

	6
	开线槽、线盒
	㎡
	专业石匠开槽
	90
	　

	7
	敷线槽、线盒
	㎡
	M7.5水泥砂浆，人工辅料
	90
	　

	四
	天棚工程
	　
	　
	　
	　

	1
	铝扣板吊顶
	㎡
	吊件加工、安装、定位杆控制高度、平整、安装龙骨及吊配附件，铝扣板安装
	90 
	　

	2
	窗帘盒
	m
	12厚阻燃板基层，9.5厚纸面石膏板面层
	11 
	　

	3
	窗帘盒刷白色乳胶漆
	㎡
	1、三遍腻子  2、一遍底漆  3、二遍面漆
	7.70 
	　

	4
	消防喷淋管道改造
	个
	消防喷淋头随吊顶提升
	12
	　

	五
	门窗工程
	　
	　
	　
	　

	1
	木质防火门1500*2300
	樘
	门扇、五金安装
	1 
	　

	2
	铝合金窗户套及门套
	m
	　
	56.50 
	　

	3
	窗帘轨道
	m
	　
	8.50 
	　

	4
	布艺窗帘
	m
	　
	17
	　

	六
	强弱电安装工程
	　
	　
	　
	　

	1
	强弱电配管配线安装
	㎡
	强电管道及配线敷设
	90 
	　

	2
	配电箱
	套
	配电箱及元器件安装
	1 
	　

	3
	弱电箱
	套
	配电箱及元器件安装
	1 
	　

	4
	线型led灯
	m
	灯具安装
	35 
	　

	5
	配套工程
	项
	单联单控开关、五孔插座、电话插座、传输插座、网络插座、电源线、网线等
	1 
	　

	七
	设施设备采购及安装
	　
	　
	　
	　

	1
	液晶屏
	台
	55寸超窄边液晶屏拼接
	24 
	　

	2
	解码器
	台
	5U 机箱+4 路DVI 输入+24 路HDMI 输出+单主控板+单电源
	1 
	　

	3
	拼接控制软件
	套
	系统运行环境：操作系统 中英文Windows 98/2000/ NT/XP/WIN7/ Vista，最低配置 CPU：奔腾133Mhz 内存：128MB显示卡：标准VGA，256色显示模式以上硬盘：典型安装 10M串行通讯口： 标准RS232通讯接口或其兼容型号。其它设备：鼠标控制器。
	1 
	　

	4
	空调
	台
	5P风管机（含铜管等辅材）
	2 
	　

	5
	设备配套工程
	项
	液晶屏框架采用加厚防锈合金加工而成，坚固耐用，不易变形，耐腐蚀，防静电；
配套HDMI高清线、网线、电源配套；空调380伏接线等
	1 
	　

	6
	监控控制台
	项
	定制弧形操作台1套
	1 
	　

	7
	椅子
	把
	高背舒适网布转椅
	6 
	　


备注：此表中除设施设备外的装饰装修工程量为参考值，投标人可以通过图纸及现场踏勘自行核算。
六、现场踏勘

本项目不集中组织现场踏勘；投标人如需踏勘现场，需提前1天联系招标人办理入校审批手续。

七、工期要求
50日历天

八、质量要求

达到国家有关工程施工及验收规范要求，质保期为2年。

九、主设备技术要求：

（一）液晶屏：
1、采用工业级面板，屏幕尺寸：≥55寸，物理拼缝：≤3.5mm，分辨率不小于1920×1080； 

2、亮度≥500cd/㎡，图像显示清晰度950TVL，亮度鉴别等级为10级；（需提供表面具有CNAS、ilac MRA标识的权威机构检测报告证明）

3、可视角度：垂直视角≥178°，水平视角大于等于178°。（需提供表面具有CNAS、ilac MRA标识的权威机构检测报告证明）

4、对比度≥5000:1，动态对比度≥100000：1。（需提供表面具有CNAS、ilac MRA标识的权威机构检测报告证明）

5、液晶拼接显示单元响应时间≤8ms，画面过渡均匀无残影。（需提供表面具有CNAS、ilac MRA标识的权威机构检测报告证明）

6、色域覆盖率≥72%。（需提供表面具有CNAS、ilac MRA标识的权威机构检测报告证明）

7、液晶拼接显示单元具有实时分析当前画面亮度分布比例，自动调整亮度值的功能，具有动态调节画面对比度，可提高暗阶画面亮度，增强画面显示细节的功能。（需提供表面具有CNAS、ilac MRA标识的权威机构检测报告证明）

8、液晶拼接显示单元具备四级色温模式自动调整功能，同时支持色温无极调节，可在2000K-12000K之间调节。（需提供表面具有CNAS、ilac MRA标识的权威机构检测报告证明）

★9、液晶拼接显示单元具备防止长时间运行造成的极化现象。（需提供表面具有CNAS、ilac MRA标识的权威机构检测报告证明）

★10、支持开机、无信号LOGO导入功能。（需提供表面具有CNAS、ilac MRA标识的权威机构检测报告证明）

★11、液晶拼接显示单元支持开机延时功能，具备随机延时和顺序延时双模式，防止同时开机造成大电流冲击。（需提供表面具有CNAS、ilac MRA标识的权威机构检测报告证明） 

12、液晶拼接显示单元具备去蓝光护眼功能，开启护眼模式后，蓝光量可下降40%，减弱蓝光，对观看人员的眼睛进行有效保护。（需提供表面具有CNAS、ilac MRA标识的权威机构检测报告证明）

13、整机采用低功耗芯片，无风扇设计，有效防止灰尘进入整机，无噪音，功耗低。（需提供表面具有CNAS、ilac MRA标识的权威机构检测报告证明）

14、液晶拼接显示单元信号切换顺畅，同步性好，利用数字环接实现拼接显示时，信号源切换时间≤3s。（需提供表面具有CNAS、ilac MRA标识的权威机构检测报告证明）

15、支持在不需要全屏显示的时候，将某一个或某几个显示区分的部分显示单元切换到待机休眠的黑屏状态，实现大屏幕系统低能耗运行；具有快速唤醒功能，可在需要启用大屏幕显示时快速启动点亮，恢复大屏幕墙上图像的正常显示。（需提供表面具有CNAS、ilac MRA标识的权威机构检测报告证明）

★16、投标LCD产品具备安全接入模块，支持对重要视频及码流加密传输；支持根据MAC地址进行黑白名单控制；支持资源选择接入功能，屏蔽对无效资源的接入；支持≥100Mbps流量转发（提供公安部检测机构产品专业认证测试报告复印件并加盖厂家鲜章）

17、为保证显示屏质量，LCD产品生产厂商需被政府批准为省级及以上重点企业研究院主办企业；（提供相关证明文件复印件并加盖原厂鲜章）

18、为保证项目效果及交付质量，LCD显示屏生产厂商需获得省级大数据应用示范企业；（提供相关证明文件复印件并加盖原厂鲜章）

19、为保证产品售后高效、稳定，要求LCD生产厂商具有全国商品售后服务评价达标认证评审委员会颁发的售后服务认证证书（GB/T 27922），认证达到五星级标准且≥5名售后服务人员取得售后服务管理师资格培训合格证书；（提供相关证明文件复印件并加盖原厂鲜章）

（二）解码器：
1、5U 机箱+4 路DVI 输入+24 路HDMI 输出+单主控板+单电源；

2、输入分辨率支持704×576、704×480、960×576、960×480、1024×768、1280×720、1280×1024、1280×800、1280×960、1366×768、1440×3、900、1400×1050、1680×1050、1920×1080、1600×1200、1920×1200；

3、支持视频图像的水平、垂直手动调校及自动微调，最大支持解码7680X 4320、25fps的视频图像（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明）；

4、可对单个视频输入通道进行分辨率、帧率、码率、亮度、对比度、饱和度、色调、去噪等参数设置，图像显示模式可设定标准、室内、室外、弱光等显示模式进行设置；

5、可对接入的云台进行8个方向旋转、自动扫描、控制光圈、变焦、速度调节、置点、花样扫描、巡航等控制操作（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明）；

6、解码板输出支持H.265、H.264、MJPEG格式；

7、单块输出板卡具备8路4096×2160或10路3072×2048或10路2592×2048或20路2048×1536或32路1920×1080或64路1280×720的视频解码能力；

8、支持计算机桌面解码输出显示，可通过网络把远端计算机桌面的整屏投影输出显示；

9、支持对电视墙进行回显功能，每个电视墙都支持独立回显，回显内容和大屏内容同步，每路录屏图像支持编码存储（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明）；

10、可对解码通道选择设置最短延时、实时性好、均衡、流畅性较好、流畅性好等5种解码延时；

11、网络前端信号解码输出延时时间应≤650ms，多块解码板的资源可以相互借用，实现资源统一管理（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明）；

12、支持1/4/6/8/9/16画面分割显示；

13、可将同一视频内容拖动到多个拼接大屏上漫游显示；

14、支持叠加显示窗口，窗口透明度可设置；显示窗口上的字符信息可编辑，字符颜色、背景色、移动方向及文字字体大小可设置；

15、可通过多个视频输出组合显示任意指定的视频输入图像，支持矩阵内任意输出板卡之间的拼接或跨矩阵任意输出口拼接；

16、支持BMP、JPEG等格式的底图上传， 支持底图轮巡，底图数量及轮巡时间可设置；并支持在底图上拼接、漫游、开窗显示，底图分辨率可达7680×4320

17、将多个内网地址映射为一个外网地址，实现一个IP地址完成多个输入板卡视频接入、转发、存储操作（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明）；

18、同一输入通道的视频图像在不同输出端口显示的失步误差小于1ms；

19、机箱具备开关按键，可进行开机、关机，同时支持软件重启操作；

20、支持系统配置备份、恢复功能，可导入、导出配置文件， 配置文件可为.bin等格式；

21、能无缝接入学校现有综合安防平台，实现正常的取流、解码、上墙、云台控制等功能。
（三）拼接控制软件
系统运行环境：操作系统 中英文Windows 98/2000/ NT/XP/WIN7/ Vista，最低配置 CPU：奔腾133Mhz 内存：128MB显示卡：标准VGA，256色显示模式以上硬盘：典型安装 10M串行通讯口： 标准RS232通讯接口或其兼容型号。其它设备：鼠标控制器。

（四）空调
5P室内风管机（含铜管等辅材）
品牌：推荐使用大金、三菱、格力；
核心参数：三级能效；定频；冷暖型；制冷量≥12kW，制热量≥14kW，循环风量≥2000m3/h，室内机高度≤260mm，内机噪音≤43dB(A)，外机噪音≤57dB(A)。
十、对投标人资格要求
1.投标人应具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。（须提供资质证书副本复印件）

营业执照：具备有效的营业执照。（须提供营业执照副本复印件）

2.安全生产条件：具备有效的安全生产许可证。企业主要负责人、拟投入本项目的项目经理和专职安全员分别具有建设行政主管部门颁发的A、B、C类安全生产考核合格证。（须提供安全生产许可证副本及安全生产考核合格证复印件）

2、项目管理机构人员资格要求

2.1拟派项目经理资格要求：已在申请人单位注册并应具有建筑工程类二级及以上注册建造师执业资格。（须提供建造师执业资格注册证）

2.2拟派技术负责人资格：应具有建筑工程类中级及以上职称。

2.3主要管理人员配备及要求：
持有有效证件的施工员不少于1人，注册造价员或造价工程师或预算员不少于1人，材料员不少于1人，质检员不少于1人，安全员不少于1人。 

3、委托代理人
委托代理人必须为投标人本单位人员。

投标人须在投标文件资格审查部分提供投标人为该委托代理人缴纳的社保证明。否则，将由评审委员会作否决投标处理。
十一、投标材料要求

委托代理人提交投标材料时，须出示本人身份证及法定代表人授权委托书，投标材料按第五章投标文件格式准备。

十二、投标限价

本工程最高限价为人民币43万元。

十三、工程结算原则

本工程采用固定总价合同（包干价）。

十四、履约保证金

 eq \o\ac(○,1)履约保证金：2万元

 eq \o\ac(○,2)提交方式：现金或转帐

 eq \o\ac(○,3)收款单位：重庆市农业机械化学校 

 eq \o\ac(○,4)联系人：鲍刚

 eq \o\ac(○,5)开户行：建行永川人民广场支行 

 eq \o\ac(○,6)开户账号：50001143900050202089 
 eq \o\ac(○,7)纳税识别号：12500000450382130Y

 eq \o\ac(○,8)联系电话：023- 49804526 

 eq \o\ac(○,9)提交时间：在中标通知书发出后3个工作日内。

 eq \o\ac(○,10)履约保证金的退还：除法律法规和本招标文件规定不退还履约保证金情形外，履约保证金在工程竣工验收合格之日起转为工程质量保证金继续使用，质保期满后15日内退还。履约保证金从缴纳之日起至退还之日止均不计息。

十五、付款方式

招标人不支付工程预付款。工程款在工程竣工结算后5个工作日内一次性支付完毕。

十六、投标截止时间、开标时间和地点
投标截止时间：2023年1月5日10时 30分；
开标时间：暂定2023 年1月5日11时 00分；
开标地点：重庆市农业机械化学校行政楼三楼会议室。
十七、投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

第三章  评标、定标办法

一、中标原则

低价中标，报价最低者中标。
二、评标方法

评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照投标人报价函报价由低到高进行排序并推荐中标候选人。若投标报价相同时，在相关监督部门、招标人的组织下，由投标人现场自行抽签的方式确定排序。
三、评标程序

3.1、资格审查

评标委员会按照第二章“投标人须知”第9、10项对投标人资格进行审查。

投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）投标文件没有密封并加盖投标人公章的；

（2）第二章“投标人须知”第9、10项有任何一项不符合评审标准的；

（3）经评标委员会审查不合格的；

（4）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。

3.2、评标结果

按照投标人报价函报价由低到高进行排序并推荐中标候选人，并形成评标报告。
四、定标办法

中标候选人及中标条件等情况经学校党政联席会审议后确定中标人。
招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

第四章  合同条款
 [合同协议书为示范性内容，招标人在编制招标文件时不必填写，供中标后签订合同时填写。]

政府采购合同（格式）
重庆市政府采购合同

甲方（需方）：___________________________      

乙方（供方）：___________________________      

经双方协商一致，达成以下购销合同：

	项目名称
	数量
	总价
	服务时间
	服务地点

	
	
	
	
	

	合计人民币（小写）：

	合计人民币（大写）：

	一、服务要求

	二、考核方式：

	三、付款方式：



	四、违约责任：

按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。（采购人应按项目实际情况完整填写）

	五、其他约定事项：

1.招标文件及其澄清文件、投标文件和承诺是本合同不可分割的部分。

2. 本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在地仲裁机构提请仲裁。

3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具备同等法律效力。

4.其他：

	需方：

地址：

联系电话：

授权代表：
	供方：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

授权代表：

（本栏请用计算机打印以便于准确付款）

	备注：




签约时间：           年   月   日      签约地点：

第五章  投标文件格式

  
                   （项目名称）
投  标  文  件

投标人： 　　　　 　　（盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人： 　 　　（签字或盖章）
年  月  日

目  录

（一）投标报价函
（二）主要设备参数偏离表

（三）法定代表人身份证明及授权委托书

（四）投标单位资格材料

（五）项目经理（负责人）资格材料

（六）投标人拟投入施工人员

（七）其它资料

（一） 投标报价函

招标项目名称：                                             
致：                    （招标人名称）：

                        （投标人名称）系中华人民共和国合法企业，本次招标项目我方投标报价(大写)：                    (人民币)，(小写)￥：            元。
我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。

四、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份。

五、我方承诺：本次投标的投标有效期为90天。

六、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

七、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《民法典》及合同约定条款承担我方责任。

八、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求交纳履约保证金。

（投标人公章）

年    月   日
（二）主要设备参数偏离表
	序号
	设备名称
	技术要求
	投标人应答
	偏离说明

	1
	液晶屏
	1、采用工业级面板，屏幕尺寸：≥55寸，物理拼缝：≤3.5mm，分辨率不小于1920×1080； 
2、亮度≥500cd/㎡，图像显示清晰度950TVL，亮度鉴别等级为10级；（需提供表面具有CNAS、ilac MRA标识的权威机构检测报告证明）
3、可视角度：垂直视角≥178°，水平视角大于等于178°。（需提供表面具有CNAS、ilac MRA标识的权威机构检测报告证明）
4、对比度≥5000:1，动态对比度≥100000：1。（需提供表面具有CNAS、ilac MRA标识的权威机构检测报告证明）
5、液晶拼接显示单元响应时间≤8ms，画面过渡均匀无残影。（需提供表面具有CNAS、ilac MRA标识的权威机构检测报告证明）
6、色域覆盖率≥72%。（需提供表面具有CNAS、ilac MRA标识的权威机构检测报告证明）
7、液晶拼接显示单元具有实时分析当前画面亮度分布比例，自动调整亮度值的功能，具有动态调节画面对比度，可提高暗阶画面亮度，增强画面显示细节的功能。（需提供表面具有CNAS、ilac MRA标识的权威机构检测报告证明）
8、液晶拼接显示单元具备四级色温模式自动调整功能，同时支持色温无极调节，可在2000K-12000K之间调节。（需提供表面具有CNAS、ilac MRA标识的权威机构检测报告证明）
★9、液晶拼接显示单元具备防止长时间运行造成的极化现象。（需提供表面具有CNAS、ilac MRA标识的权威机构检测报告证明）
★10、支持开机、无信号LOGO导入功能。（需提供表面具有CNAS、ilac MRA标识的权威机构检测报告证明）
★11、液晶拼接显示单元支持开机延时功能，具备随机延时和顺序延时双模式，防止同时开机造成大电流冲击。（需提供表面具有CNAS、ilac MRA标识的权威机构检测报告证明） 
12、液晶拼接显示单元具备去蓝光护眼功能，开启护眼模式后，蓝光量可下降40%，减弱蓝光，对观看人员的眼睛进行有效保护。（需提供表面具有CNAS、ilac MRA标识的权威机构检测报告证明）
13、整机采用低功耗芯片，无风扇设计，有效防止灰尘进入整机，无噪音，功耗低。（需提供表面具有CNAS、ilac MRA标识的权威机构检测报告证明）
14、液晶拼接显示单元信号切换顺畅，同步性好，利用数字环接实现拼接显示时，信号源切换时间≤3s。（需提供表面具有CNAS、ilac MRA标识的权威机构检测报告证明）
15、支持在不需要全屏显示的时候，将某一个或某几个显示区分的部分显示单元切换到待机休眠的黑屏状态，实现大屏幕系统低能耗运行；具有快速唤醒功能，可在需要启用大屏幕显示时快速启动点亮，恢复大屏幕墙上图像的正常显示。（需提供表面具有CNAS、ilac MRA标识的权威机构检测报告证明）
★16、投标LCD产品具备安全接入模块，支持对重要视频及码流加密传输；支持根据MAC地址进行黑白名单控制；支持资源选择接入功能，屏蔽对无效资源的接入；支持≥100Mbps流量转发（提供公安部检测机构产品专业认证测试报告复印件并加盖厂家鲜章）
17、为保证显示屏质量，LCD产品生产厂商需被政府批准为省级及以上重点企业研究院主办企业；（提供相关证明文件复印件并加盖原厂鲜章）
18、为保证项目效果及交付质量，LCD显示屏生产厂商需获得省级大数据应用示范企业；（提供相关证明文件复印件并加盖原厂鲜章）
19、为保证产品售后高效、稳定，要求LCD生产厂商具有全国商品售后服务评价达标认证评审委员会颁发的售后服务认证证书（GB/T 27922），认证达到五星级标准且≥5名售后服务人员取得售后服务管理师资格培训合格证书；（提供相关证明文件复印件并加盖原厂鲜章）
	
	

	2
	解码器
	1、5U 机箱+4 路DVI 输入+24 路HDMI 输出+单主控板+单电源；
2、输入分辨率支持704×576、704×480、960×576、960×480、1024×768、1280×720、1280×1024、1280×800、1280×960、1366×768、1440×900、1400×1050、1680×1050、1920×1080、1600×1200、1920×1200；
3、支持视频图像的水平、垂直手动调校及自动微调，最大支持解码7680X 4320、25fps的视频图像（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明）；
4、可对单个视频输入通道进行分辨率、帧率、码率、亮度、对比度、饱和度、色调、去噪等参数设置，图像显示模式可设定标准、室内、室外、弱光等显示模式进行设置；
5、可对接入的云台进行8个方向旋转、自动扫描、控制光圈、变焦、速度调节、置点、花样扫描、巡航等控制操作（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明）；
6、解码板输出支持H.265、H.264、MJPEG格式；
7、单块输出板卡具备8路4096×2160或10路3072×2048或10路2592×2048或20路2048×1536或32路1920×1080或64路1280×720的视频解码能力；
8、支持计算机桌面解码输出显示，可通过网络把远端计算机桌面的整屏投影输出显示；
9、支持对电视墙进行回显功能，每个电视墙都支持独立回显，回显内容和大屏内容同步，每路录屏图像支持编码存储（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明）；
10、可对解码通道选择设置最短延时、实时性好、均衡、流畅性较好、流畅性好等5种解码延时；
11、网络前端信号解码输出延时时间应≤650ms，多块解码板的资源可以相互借用，实现资源统一管理（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明）；
12、支持1/4/6/8/9/16画面分割显示；
13、可将同一视频内容拖动到多个拼接大屏上漫游显示；
14、支持叠加显示窗口，窗口透明度可设置；显示窗口上的字符信息可编辑，字符颜色、背景色、移动方向及文字字体大小可设置；
15、可通过多个视频输出组合显示任意指定的视频输入图像，支持矩阵内任意输出板卡之间的拼接或跨矩阵任意输出口拼接；
16、支持BMP、JPEG等格式的底图上传， 支持底图轮巡，底图数量及轮巡时间可设置；并支持在底图上拼接、漫游、开窗显示，底图分辨率可达7680×4320
17、将多个内网地址映射为一个外网地址，实现一个IP地址完成多个输入板卡视频接入、转发、存储操作（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明）；
18、同一输入通道的视频图像在不同输出端口显示的失步误差小于1ms；
19、机箱具备开关按键，可进行开机、关机，同时支持软件重启操作；
20、支持系统配置备份、恢复功能，可导入、导出配置文件， 配置文件可为.bin等格式；
21、能无缝接入学校现有综合安防平台，实现正常的取流、解码、上墙、云台控制等功能，提供与原综合安防平台厂家的无缝对接承诺函并加盖鲜章。
	
	

	3
	拼接控制软件
	系统运行环境：操作系统 中英文Windows 98/2000/ NT/XP/WIN7/ Vista，最低配置 CPU：奔腾133Mhz 内存：128MB显示卡：标准VGA，256色显示模式以上硬盘：典型安装 10M串行通讯口： 标准RS232通讯接口或其兼容型号。其它设备：鼠标控制器。
	
	

	4
	空调
	5P室内风管机（含铜管等辅材）
品牌：推荐使用大金、三菱、格力；
核心参数：三级能效；定频；冷暖型；制冷量≥12kW，制热量≥14kW，循环风量≥2000m3/h，室内机高度≤260mm，内机噪音≤43dB(A)，外机噪音≤57dB(A)。

	
	


      投标人：                                  法人授权代表：

  （投标人公章）                               （签字或盖章）

                                                年     月     日
注：

1、本表中所列技术要求进行比较和响应；

2、该表必须按照投标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；若有一条不满足或负偏离或未按要求提供相关证明材料的，按废标处理。
（三）法定代表人身份证明及授权委托书
法定代表人身份证明
投标人名称： 

单位性质： 

地址： 

成立时间： 
 年 
  月          日
经营期限： 

姓名： 
 身份证号码：                         
系 
 （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
投标人： 
（盖单位法人章）
 
年   月   日
	法定代表人身份证复印件（或扫描件）
正面
	法定代表人身份证复印件（或扫描件）
背面



注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。
授权委托书
本人 
（姓名）系 
（投标人名称）的法定代表人，现委托 
（姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改、领取 
（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。
委托期限：90日。 

代理人无转委托权。
投  标  人：              
    （盖单位法人章） 

法定代表人： 

（签字或盖章）
身份证号码：                 

委托代理人： 
（签字 ）
身份证号码： 


社保号：                                      
	委托代理人身份证复印件（或扫描件）
正面
	委托代理人身份证复印件（或扫描件）
背面


     
年  
月 
日

注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。
2、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入投标文件一并递交。另外须准备一份在递交标书时出具。

（四） 投标单位资格材料

投标单位营业执照、资质等级证书（复印件盖章）

（五） 项目经理资格材料

项目经理注册建造师证书、职称证书及其身份证复印件（复印件盖章）

（六） 投标人拟投入施工人员
	姓名
	职务及职称
	年龄
	专  业
	工作年限
	电话号码

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标单位：（盖单位法人章）

法人代表人（或授权代表）：（签字或盖章）

日期：       年    月    日

（七）其它资料
1

