	附件一

2024暑假维修内容及要求

	序号
	子项目
	维修内容
	要求

	1
	教学楼南污水井改造
	拆原地面透水砖、混泥土和污水井

根据原有管沟深度，挖污水管沟深约2米

在沟底部和井底部打100厚C30混凝土垫层

砖砌污水井，井面水泥沙浆抹灰（沙浆用高标号水泥加抗渗剂）

更换300大的波纹污水管长约25米

回填泥土，素土夯实

铺100厚的C30混凝土，然后铺100X200的透水砖

污水井重新安装750大，4公分厚的复合井盖
	1、拆除后所有垃圾要清理外运处理

2、污水井砌好后确保密闭性，不渗漏

3、污水管沟的深度与以前深度一致（具体深度实地踏勘）

4、作业面大小（确保施工过程安全）、二次转运及配套费等自行核算

	2
	新食堂梯步砖修补及铁栏杆刷漆
	新食堂（含正面，一楼到二楼、侧面及Z8线到新食堂梯步）、Z8线到BC幢之间梯步砖修补（约铀面砖100块，花岗石约120块）

新食堂铁栏杆刷漆（约200米）

所有砖（花岗石）台面，需通过切割至刚好完全盖住立面（不能超出过多）
	1、梯步砖修补按原有梯步砖材质进行（铀面砖或花岗石），且厚度、颜色与原有材料一致，铀面砖需按原砖位置拉槽

2、梯步砖（花岗石）粘贴要求完全盖住梯步立面即可，原梯步中超出立面部分需切割处理，以完全盖住立面为准，切割的切口需进行打磨处理

3、刷漆要求：

（1）人工打磨，清理除锈，刷防锈底漆
（2）底漆干后再刷调和漆面漆（两遍）

（3）按正常工序进行，两次面漆之间间隔时间要足

4、具体量自行踏勘为准

	3
	保卫处岗亭外墙屋顶处理（原移动电话亭）
	清理周边杂物、杂树，树兜树枝渣子等垃圾外运处理

对岗亭屋面进行处理

对岗亭墙面进行处理
	1、清理周边的垃圾外运处理

2、岗亭屋面处理：（1）清理屋面垃圾；（2）飞檐制作：砖砌时略有斜度，要超出墙立面6公分；确保屋面水不沿墙面下流

3、岗亭墙面进行处理（1）剔除清理原有墙面；（2）刷抗裂沙浆，重新按规范刮灰和腻脂（三遍）；（3）做防水真实漆；（4）按工序进行，每道工序之间间隔时间要足

	4
	实训楼至钣金车间空地处理（约700平方米）
	清理场地表面杂物

提升雨水污水井

外运回填土方素土夯实

铺100厚C30混凝土
	清理出的垃圾外运处理

2、完工后雨水井、污水井高度与地面一致

3、回填土方根据需要进行，要求混凝土完成后与周边地面高度一致，铺混凝土地面时略找斜度，确保不积水。

4、混凝土铺完后收面抛光处理

	5
	天沟清理
	各幢楼天沟清理（共十幢楼）
	清理天沟中垃圾杂物，确保流水顺畅

垃圾外运处理

自行做好安全防护措施

	6
	C幢挡水板修复
	学生宿舍C幢（南、北楼）洗衣槽花岗石挡水板修复（约20个房间，自行查看和实际量为准）
	根据洗衣台需要的尺寸进行修复、材料与原有材质一致

用云石胶粘贴固定到洗衣台面上，要求粘贴牢固。颜色与原来一致

防水勾缝处理，确保不漏（渗）水

	7
	实训楼美发室旁边男女厕所维修
	拆装原厕所隔断，墙砖地面贴完成后恢复

更换损坏的便槽

拆除原有墙砖（全部）

拆除原小便池，安装水管，墙砖粘贴完成后恢复

用300X600的墙砖粘贴墙面
	拆装过程中如果有材料损坏不能恢复，由施工方负责补充材料修复

用1：2水泥砂浆满灰粘贴墙砖，确保不空鼓

如果施工过程中对原防水层有破坏，需重做防水。

工程量自行现场踏勘

	8
	寝室过道墙面粉刷
	学生宿舍ABC幢墙粉刷（含过道、大厅、楼梯间，总面积约1万平方）
	先处理原有墙面，确保粉刷的质量

AB幢1.1米以下按原颜色刷乳胶漆

C幢1.1米以下刷白色乳胶漆

1.1米以上墙污损和返硝一并处理，反硝按返硝处理程序规范进行

面积以实际为准（自行踏勘核算）

	9
	行政楼、各办公室、学生宿舍过道大厅返硝处理
	1、学生宿舍ABC幢楼梯间、阳台、大厅、过道翻肖处理，

2、行政楼、各办公室返硝处理（含办公室、梯间、阳台、大厅、过道）
	原有墙面处理（铲除返硝墙面）

用K11防水涂料进行满刷防水，确保不渗水，高度不低于窗台及返硝高度

刮水泥沙灰

刮107胶水腻脂，干后打磨

用白色乳胶漆做面漆2遍

屋顶被漏水浸后变色，脱皮一并处理

完工后统一做好室内清洁卫生（全部清洁含室内、阳台、厕所等）

	10
	二次供水水池清洗
	二次供水水池清洗（水也容量约400方）
	清理水池中污圬（污物）

对水池进行消毒处理

对排污井清理

清洗过程中做好安全和通风工作，确保水池中清洗施工人员安全

	11
	部分河道栏杆修复
	河道指定部分栏杆修复
	按原有石栏杆材质修复断裂、垮塌的河道栏杆，结合紧实，确保安全

	12
	各楼掉落、破损地砖、脚线修补
	各楼掉落、破损磁砖、脚线修补（具体量自行检查，以实际情况为准，大致量见：地砖墙砖漏水修补清单，清单踏勘时在基建后勤处办公室领取）
	1、掉落部分：先处理原墙面、含松动部分先拆除，然后按原有材质颜色重新粘贴新墙面砖或脚线

2、破损地砖：先剔除损坏的部分，毡毛处理，用1：2水泥砂浆粘贴（满灰），确保不空鼓，以粘贴牢固为准。

3、清单中是大致量，在实际中可能会有出入，以实际量为准。

4、烹饪实训室墙面砖取掉，刮刮白处理

（1）取掉原砖，刮水泥沙灰

（2）刮107胶水腻脂，干后打磨

（3）用白色乳胶漆做面漆2遍

5、如果牵涉物品移动，则施工完后归位，并保证能正常使用（特别是空调）

	13
	寝室漏水及新生寝室维修
	室内返硝处理（按照各幢楼返硝处理的方式进行）

寝室厕所、阳台漏水处理

做好寝室清洁卫生（含酸洗厕所，床位、衣柜、书桌等清洁）

对寝室损坏的床等进行维修

说明：新生寝室400间，A幢南楼1－6楼共计175间，A幢北楼1－3楼85间，B幢1－3楼共计140间，其余漏水寝室地砖墙砖漏水修补清单（与实际略有出入，以实际量为准）
	1、返硝按照各幢楼返硝中要求的方式处理

2、漏水按照以下要求处理

（1）人工清理漏点
（2）用堵漏王（或打针方式）处理漏点，确保不漏水，对漏水沟缝进行堵漏王或打针后，再刷K11防水涂料做防水保护

（3）对个别寝室如果漏水严重的，则采用其他方式处理（全部重做）
3、寝室清洁卫生要求无明显垃圾和灰尘痕迹，厕所用草酸酸洗

4、寝室维修后所有设备要能正常使用

5、维修过程中对室内空调做保护处理

	14
	学生宿舍A幢底楼地面沉降处理
	地面沉降寝室修复（1129、1130、1131、1143、1144、1145、1146、1148、、1150、1154、1155、1156、1157；1138、1139、1140、1142、1147）
	将原有寝室内物品搬出

对地面沉降寝室处理

（1）拆除原沉降和空鼓部分地砖

（2）回填地面夯实，用C30混凝土铺钢性层，用1：2的水泥砂浆粘贴地砖（满灰），确保粘贴牢固，不空鼓

（3）完工后要求地面高度一致。

3、所有地砖颜色与以前一致

4、完工后，将搬出的寝室物品搬回并重新安装固定。

	15
	寝室床护栏维修
	寝室床护栏维修（需每个房间逐一检查，以实际量为准）
	1、检查学生寝室中松动的床护栏和损坏的护栏、床拦杆爬梯等，如有损坏，则修复。

2、所有修复材料自备，所用材料的材质和质量以原床材质一致

3、检查中发现床整体松动，需紧固处理

	16
	吊顶修复
	行政楼、教研楼、图文中心吊顶修复（用原材质和规格的材料修复）
	清理几栋楼吊顶损坏情况进行修补

如果龙骨、吊杆等相关配件损坏需更换的必须更换（量自行查检核算）

	17
	全校花岗石修补
	全校花岗石和沟盖板损坏修复（以Z8线为主，其余地方如果有安全隐患必须处理）和沉降部分（以校前广场为主）修复，其余明显示沉降部分也必须处理
	清理全校花岗石沟盖板

2、损坏部分按相关规范要求新安装新花岗石及沟盖板（颜色、厚度与前面一致）

3、对于沉降部分：先剔除原有花岗石，回填泥土夯实，再铺100厚C30混凝土垫层，然后按规范铺设（铺设的花岗石颜色和规格与原有花岗石一致）


